|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Besiktningsprotokoll Classic Offshore** | Uppdat. | 2022.05.23 |

# Tävling:

|  |
| --- |
| Datum: |
| Förare: |
| Navigatör: |
| (Ev övriga besättningsmedlemmar noteras längst ned) |
| Mätbrevsnummer: |

Licens nr: Licens nr:

# Tävlingsnummer:

|  |  |
| --- | --- |
| Besiktningsman: |  |
| Klubb: |  |
| Klubb: |  |

Besiktningsbok klar:

|  |  |
| --- | --- |
| JA | NEJ |

# Anhörig i depå: Telefonnummer till anhörig:

# Båtfabrikat/Modell sMotorfabrikat/Modell

**Personlig säkerhetsutrustning Förare Navigatör**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. **Tävlings**väst UIM offshore §712, intygar att jag testat min **tävlings**väst och att den vänder mig
	2. Hjälm **Snell /** ECE 22:05-märkning. Orange/klarröd/Gul, §7.1
	3. Skyddskläder, heltäckande overall av kraftigt material §714, samt våtdräkt, §9.4
	4. Första förband/ visselpipa fäst på väst el overall §715.10-12

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Båt**

4.01 Däcket måste kunna bära vikten av en stående person (100 kg), överallt §703.1

4.02Skrovet helt däckat till aktern, tätade genomföringar §703.2

**4.03** Tävlingsnummer § 710 / §14.2.6

**4.04** Hinder under däck, §9.9

**4.05** Bogserkrok ska finnas på **fördäck** § 703.5

**4.06** Vindskydd/ruta. § 703.8

**4.07** Skyddsräcken/grabbhandtag. § 703.4

**4.08** Styrning § 703.3

**4.09** Säten skall vara ordentligt fastsatta § 703.9.3

**4.10** Säkerhetskontakt § 706.1

**4.11** Gasreglage med automatisk retur

**4.12** Fast styrkompass ska finnas. §715.08

**4.13** Flytkraft 2 liter/hk enl mätbrev §14.2.5

**4.14** Bränsletank/ar §14.2.7

**4.15** Webtracking - §9.1

**Inombordarbåt (Nationella reglementet)**

**4.16** Tanklock och avluftning för bränsle utanför båt (på däck) §707.3

**4.17** Kraftöverföring §16.6.1

**4.18** Skyddskåpor §16.6.2

**4.19** Motorrum §16.6.3

**4.20** Bränsletankar §16.6.5

**4.21** Brandsläckningssystem §16.6.6

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Lös utrustning**

**5.01** 2st Paddlar, §9.4

**5.02** Tampar 2st minst dubbla båtens längd § 715.05

**5.03** Ankare med 30 meter oskarvad tamp av lämplig dimension för båten § 715.05

**5.04** Handbrandsläckare - min 2 kg av typ som kan släcka brand i bränsle. § 715.06

**5.05** Orange flagga - 60 X 40 cm (brytflagga) §715.07

**5.06** Hink eller bytta min 5lit § 715.14

**5.07** Kniv § 715.12

**5.08** Sjökort, §715.09/§9.4

**Ev övriga besättningsmedlemmar:**

